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深圳国际研究生院

工程类验收报告
（装修工程）模板

工程名称：                       工程

建设单位:                                

设计单位:                                

施工单位:                                

监理单位:                                
验收时期：     年   月   日             
一、工程概况

	工程名称
	
	工程地点
	

	建筑面积
	㎡
	工程造价
	    万

	结构类型
	
	层数
	地上三层

	开工时期
	年 月 日
	验收日期
	  年   月  日

	建设单位
	

	建设部门
	

	设计单位
	

	监理单位
	

	施工单位

(装修)
	


二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织
建设单位组织设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

（二）验收程序

1．建设单位主持验收会议。

2．建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3．审阅建设、设施、施工、监理单位的工程档案资料。

4．验收组实地查验工程质量。

5．专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

	分部工程名称
	验收意见
	分部工程名称
	验收意见

	主龙骨及配件安装
	合格
	木地板安装
	合格

	石膏板吊顶
	合格
	厕浴间
	合格

	地砖安装
	合格
	墙饰面安装
	合格

	给水安装
	合格
	门窗安装
	合格

	排水安装
	合格
	

	电气安装
	合格
	

	地面石材安装
	合格
	

	木橱柜制作与安装
	合格
	


四、工程验收结论

	
	竣工验收结论： （根据情况填写）
一、合同清单
二、验收交付清单（以下为参考内容）
石膏板吊顶的设计标高在四周墙上弹线，其水平线无偏差
四周墙角线对缝严密，与墙四周严密、缝隙均匀。 
面板与龙骨应连接紧密，表面应平整，没有有污染、折裂、缺棱掉角，刮伤等缺陷。
吊顶标高、尺寸、起拱和造型符合设计要求；

暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装牢固

6、卫生间严格进行闭水实验。

7、地面瓷砖铺贴平整，对缝整齐。

8、石材拼花正确，张贴平整，缝隙均匀。
9、玻璃安装严格打胶，再使用玻璃钉固定。

10、给水PPR管及管件，并进行管内试压。

11、电气布置严格安照使用要求设置线的大小，所有线路均穿管。

12、墙纸安装平整，接缝严密。

是否           合格，通过验收。

	施工单位：

（公章）

单位(项目)负责人：

年  月  日
	监理单位：

（公章）

总监理工程师：

年  月  日
	建设单位(需求部门)：

（公章）

单位(项目)负责人：

年  月  日

	建设单位(总务办)：

负责人：

年  月  日
	建设单位(二级单位，≥10万元)：

负责人：

年  月  日


说  明

1.工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。

2．填写要求内容认真，语言简练，字迹清楚。

3．工程竣工验收报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关各持一份。
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